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AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL
	 O licenciamento será concedido após análise da documentação exigida e inspeção do veículo pela autoridade sanitária municipal. Na inspeção do veículo para transporte de água potável, a autoridade sanitária verificará a conformidade, conforme legislação vigente, dos seguintes itens:
I - O tanque, as mangueiras, bomba de recalque e demais equipamentos utilizados para carregar ou descarregar a água para consumo humano, devem estar em perfeito estado de conservação, limpos, sem odores indesejáveis, livres de vetores e pragas urbanas, sendo que as pontas das mangueiras deverão estar protegidas contra sujidades (poeira, gases e contaminações de qualquer natureza);
II - Tanque construído de material anticorrosivo e antioxidante, não tóxico, com a parte interna lisa e impermeável, que não altere a qualidade da água para consumo humano;
III - O caminhão de transporte de água para consumo humano deve ser de uso exclusivo para este fim, identificado de forma visível, a inscrição “ÁGUA POTÁVEL” e os dados de endereço e telefone para contato.
IV - Tanque provido de tampa de inspeção e passagem dimensionada para permitir a entrada de um homem em qualquer parte de seu compartimento interior, visando sua completa higienização e inspeção sanitária;
V - O tanque deve ser provido de bocal de alimentação hermeticamente fechado e sistema de drenagem que permita o total escoamento da água contida em seu interior;
VI - A mangueira utilizada para transferir água do caminhão tanque para o reservatório do usuário deve estar dotada de proteção nas extremidades de contato com a água;
VII - O veículo deve portar o certificado de limpeza e desinfecção do tanque emitido pelo Responsável Técnico (RT) da empresa prestadora do serviço;
VIII - A limpeza e desinfecção do tanque deve ser realizada uma vez por mês e sempre que houver mudança na fonte de abastecimento da água ou quando apresentar contaminação, inconformidade ou outro problema;
IX – O veículo deve portar uma planilha de controle de análise de cloro residual livre, devendo assegurar que a água fornecida contenha um teor mínimo de cloro livre de 0,5 mg/L e máximo de 2,0 mg/L. O Responsável Técnico deverá verificar a conformidade do teor de cloro residual livre na água e corrigi-lo se necessário.
X – Manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor, a fonte de água e o local abastecido.
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