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CONTROLE MENSAL - SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC)
ATENÇÃO: OS RESULTADOS DEVEM SER INFORMADOS EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO NUMÉRICO, SEM A UTILIZAÇÃO DE CARACTERES ESPECIAIS (EX.: < OU >), BEM COMO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A UNIDADE DE MEDIDA CONTIDA NO RELATÓRIO DO SISAGUA.
	PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DA SAC

	UF
	
	Município
	
	Mês/Ano de referência
	         /

	Nome da SAC
	
	Código SAC (Sisagua)
	

	Instituição responsável
	
	Data de preenchimento do relatório mensal
	       /       /

	Responsável pelas informações
	
	Cargo do Responsável
	

	A SAC operou no mês?
	|_|Sim      |_|Não      
	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone “A SAC não operou no mês”, os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.

	PARTE II – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1- NO PONTO DE CAPTAÇÃO E/OU 2-ÁGUA TRATADA)

	1. – PONTO DE CAPTAÇÃO: |_| Superficial  |_| Subterrâneo
Nome:__________________________________________ Latitude:____________________ Longitude:____________________

	Escherichia coli
	
	Amostra 1
	Amostra 2
	Amostra 3
	Amostra 4

	
	Data da coleta
	/       /
	/       /
	/       /
	/       /

	
	E.coli/100mL 
	
	
	
	

	
	Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL)(1) 
	
	
	
	

	
	Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)(1,2) 
	
	
	
	

	Cryptosporidium(3) 
	
	Amostra 1
	Amostra 2
	Amostra 3
	Amostra 4

	
	Data da coleta
	/       /
	/       /
	/       /
	/       /

	
	Oocistos/L
	
	
	
	

	Giardia(3) 
	
	Amostra 1
	Amostra 2
	Amostra 3
	Amostra 4

	
	Data da coleta
	/       /
	/       /
	/       /
	/       /

	
	Cistos/L
	
	
	
	

	Clorofila-a(4) 
	
	Amostra 1
	Amostra 2
	Amostra 3
	Amostra 4

	
	Data da coleta
	/       /
	/       /
	/       /
	/       /

	
	Clorofila-a (µg/L) 
	
	
	
	

	Fitoplâncton(5) 
	
	Amostra 1
	Amostra 2
	Amostra 3
	Amostra 4

	
	Data da coleta
	/       /
	/       /
	/       /
	/       /

	
	Organismos/mL 
	
	
	
	

	
	Percentual de cianobactérias (%) 
	
	
	
	

	Cianobactérias (6)
	
	Amostra 1
	Amostra 2
	Amostra 3
	Amostra 4

	
	Data da coleta
	/       /
	/       /
	/       /
	/       /

	
	Anabaena sp. 
	
	
	
	

	
	Aphanizomenon sp. 
	
	
	
	

	
	Aphanocapsa sp. 
	
	
	
	

	
	Aphanothece sp. 
	
	
	
	

	
	Chroococcus sp. 
	
	
	
	

	
	Cuspidothrix sp. 
	
	
	
	

	
	Cyanodictyon sp. 
	
	
	
	

	
	Cylindrospermopsis sp. 
	
	
	
	

	
	Dolichospermum sp. 
	
	
	
	

	
	Geitlerinema sp. 
	
	
	
	

	
	Jaaginema sp. 
	
	
	
	

	
	Lyngbya sp. 
	
	
	
	

	
	Microcystis sp. 
	
	
	
	

	
	Nostoc sp. 
	
	
	
	

	
	Oscillatoria sp. 
	
	
	
	

	
	Planktothrix sp. 
	
	
	
	

	
	Planktolyngbya sp. 
	
	
	
	

	
	Pseudoanabaena sp. 
	
	
	
	

	
	Radiocystis sp. 
	
	
	
	

	
	Raphidiopsis sp. 
	
	
	
	

	
	Sphaeropermopsis sp. 
	
	
	
	

	
	Synechococcus sp. 
	
	
	
	

	
	Synechocystis sp. 
	
	
	
	

	
	Tychonema sp. 
	
	
	
	

	
	Umezakia sp. 
	
	
	
	

	
	Outro(s) gênero(s)* 
	
	
	
	

	
	Total de cianobactérias 
	
	
	
	

	Cianotoxinas (7)
Microcistina (µg/L)
	
	Amostra 1
	Amostra 2
	Amostra 3
	Amostra 4

	
	Data da coleta
	/       /
	/       /
	/       /
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (8)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	Data da análise
	
	
	
	

	
	LD (mg/L) (9)
	
	
	
	

	
	LQ (mg/L) (10)
	
	
	
	

	Cianotoxinas (7)
Saxitoxina 
(μg equivalente STX/L)
	
	Amostra 1
	Amostra 2
	Amostra 3
	Amostra 4

	
	Data da coleta
	/       /
	/       /
	/       /
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (8)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	Data da análise
	
	
	
	

	
	LD (mg/L) (9)
	
	
	
	

	
	LQ (mg/L) (10)
	
	
	
	

	Cianotoxinas (7)
Cilindrospermopsina (µg/L)
	
	Amostra 1
	Amostra 2
	Amostra 3
	Amostra 4

	
	Data da coleta
	/       /
	/       /
	/       /
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (8)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	Data da análise
	
	
	
	

	
	LD (mg/L) (9)
	
	
	
	

	
	LQ (mg/L) (10)
	
	
	
	


(1) Habilitado para ponto de captação superficial; (2) Habilitado quando a Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL) for igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (3) Quando a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção da ETA, com base no mínimo em 4 amostragens no mês, for inferior a 2,5 log (99,7%), deve ser realizado monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em cada ponto de captação de água com frequência mensal ao longo dos 12 (doze) meses seguintes; (4) Deve ser realizada análise de clorofila-a no manancial, com frequência mensal, como indicador de potencial aumento da contagem de cianobactérias; (5) Quando os resultados da análise de clorofila-a revelarem concentração igual ou superior a 10 μg/L, deve-se proceder a nova coleta de amostra para análise do fitoplâncton; (6)  Deverá ser monitorado em frequência semanal se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL; (7) Deve-se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL; (8) Deve ser informada apenas uma opção para o resultado: (i) preencher o valor quantificado; (ii) selecionar a opção <LD; (iii) selecionar a opção <LQ (entre LD e LQ); (9) Caso tenha sido selecionada a opção “<LD” para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo “LD”, do contrário o preenchimento desse campo é opcional; (10) Caso tenha sido selecionada a opção “< LQ (entre LD e LQ)” para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo “LQ”, do contrário o preenchimento desse campo é opcional.
Nota1: Caso exista mais de um ponto de captação, preencher os dados de cada um em uma tabela.

	NÚMERO DE EVENTOS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA E ÀS CONDIÇÕES OPERACIONAIS (POR LOCALIDADE ATINGIDA)

	Nome da Área ou Local
	Falta de água
	Reclamação de cor da água
	Reclamação de gosto e, ou odor

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	

2- ÁGUA TRATADA

	Turbidez (uT) (filtração rápida)(12)
	Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)

	
	Número de amostras analisadas
	

	
	Percentil 95 (uT)
	

	
	Número de dados > 1,0 uT
	

	
	Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT
	

	
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT
	

	
	Número de dados ≤ 0,3 uT
	

	Turbidez (uT) (filtração lenta)(12)
	Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)

	
	Número de amostras analisadas
	

	
	Percentil 95 (uT)
	

	
	Número de dados > 2,0 uT
	

	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 2,0 uT
	

	
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 1,0 uT
	

	
	Número de dados ≤ 0,3 uT
	

	Turbidez (uT) (filtração em membrana)(12)
	Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)

	
	Número de amostras analisadas
	

	
	Percentil 95 (uT)
	

	
	Número de dados > 0,3 uT
	

	
	Número de dados > 0,1 uT e ≤ 0,3 uT
	

	
	Número de dados ≤ 0,1 uT
	


(11) Deve ser preenchido conforme o cadastro da SAC; (12) Deve ser preenchido conforme o tipo de filtração informado no cadastro da SAC.


	

2- ÁGUA TRATADA (CONTINUAÇÃO)

	Turbidez (captação subterrânea sem filtração e sem desinfecção)(13,14)
	Saída do tratamento
	Ponto de consumo

	
	N° de amostras analisadas
	
	N° de amostras analisadas
	

	
	Percentil 95 (uT)
	
	
	

	
	Número de dados > 5,0 uT
	
	Número de dados > 5,0 uT
	

	
	Número de dados ≤ 5,0 uT
	
	Número de dados ≤ 5,0 uT
	

	Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)(13,14)
	Saída do tratamento
	Ponto de consumo

	
	N° de amostras analisadas
	
	N° de amostras analisadas
	

	
	Percentil 95 (uT)
	
	
	

	
	Número de dados > 5,0 uT 
	
	Número de dados > 5,0 uT 
	

	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 5,0 uT 
	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 5,0 uT 
	

	
	Número de dados ≤ 1,0 uT 
	
	Número de dados ≤ 1,0 uT 
	

	Cor Aparente (uH) (13,14)
	Saída do tratamento
	Ponto de consumo

	
	N° de amostras analisadas
	
	N° de amostras analisadas
	

	
	Percentil 95 (uH)
	
	
	

	
	N° de dados > 15,0 uH
	
	N° de dados > 15,0 uH (11)
	

	
	N° de dados ≤ 15,0 uH
	
	N° de dados ≤ 15,0 uH
	

	pH
	Saída do tratamento
	Ponto de consumo

	
	N° de amostras analisadas
	
	N° de amostras analisadas
	

	Fluoreto (14,15)
	Saída do tratamento

	
	Média das temperaturas máximas diárias (°C)
	

	
	Mínimo recomendado no Anexo XXI PRC n° 5/2017
	Calculado automaticamente pelo Sisagua

	
	Máximo recomendado no Anexo XXI PRC n° 5/2017
	Calculado automaticamente pelo Sisagua

	
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI PRC n° 5/2017
	Calculado automaticamente pelo Sisagua

	
	Saída do tratamento
	Ponto de consumo

	
	N° de amostras analisadas
	
	N° de amostras analisadas
	

	
	Percentil 95 (mg/L)
	
	
	

	
	Referência ao Anexo XX PRC n° 5/2017
	Referência ao Anexo XX PRC n° 5/2017

	
	N° de dados > 1,5 mg/L
	
	N° de dados > 1,5 mg/L (11)
	

	
	N° de dados ≤ 1,5 mg/L
	
	N° de dados ≤ 1,5 mg/L
	

	
	Referência ao Anexo XXI PRC n° 5/2017
	Referência ao Anexo XXI PRC n° 5/2017

	
	N° de dados >[Máximo] mg/L
	
	N° de dados >[Máximo] mg/L (11)
	

	
	N° de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L
	
	N° de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L
	

	
	N° de dados <[Mínimo] mg/L
	
	N° de dados <[Mínimo] mg/L (11)
	

	Desinfecção (13,14)
(Cloro Residual Livre) 
	Saída do tratamento
	Ponto de consumo

	
	N° de amostras analisadas
	
	N° de amostras analisadas
	

	
	Percentil 95 (mg/L)
	
	
	

	
	N° de dados >5,0 mg/L
	
	N° de dados >5,0 mg/L (11)
	

	
	N° de dados ≥ 0,2 e ≤ 5,0 mg/L
	
	N° de dados ≥ 0,2 e ≤ 5,0 mg/L
	

	
	N° de dados <0,2 mg/L
	
	N° de dados <0,2 mg/L (11)
	

	Desinfecção (13,14)
(Cloro Residual Combinado)
	Número de amostras analisadas
	
	Número de amostras analisadas
	

	
	Percentil 95 (mg/L)
	
	
	

	
	Número de dados >4,0 mg/L
	
	Número de dados >4,0 mg/L
	

	
	Número de dados >2,0 e ≤ 4,0 mg/L
	
	Número de dados >2,0 e ≤ 4,0 mg/L
	

	
	Número de dados < 2,0 mg/L
	
	Número de dados < 2,0 mg/L
	

	Desinfecção  (13,14)
(Dióxido de Cloro)
	Número de amostras analisadas
	
	Número de amostras analisadas
	

	
	Percentil 95 (mg/L)
	
	
	

	
	Número de dados >1,0 mg/L
	
	Número de dados >1,0 mg/L
	

	
	Número de dados >0,2 e ≤ 1,0 mg/L
	
	Número de dados >0,2 e ≤ 1,0 mg/L
	

	
	Número de dados < 0,2 mg/L
	
	Número de dados < 0,2 mg/L
	

	Coliformes Totais (14)
	Saída do tratamento
	Ponto de consumo

	
	N° de amostras analisadas
	
	N° de amostras analisadas
	

	
	N° de amostras com presença de coliformes totais
	
	N° de amostras com presença de coliformes totais (11)
	

	
	N° de amostras com ausência de coliformes totais
	
	N° de amostras com ausência de coliformes totais
	

	Escherichia coli (14)
	Saída do tratamento
	Ponto de consumo

	
	N° de amostras analisadas
	
	N° de amostras analisadas
	

	
	N° de amostras com presença de E. coli
	
	N° de amostras com presença de E. coli (11)
	

	
	N° de amostras com ausência de E. coli
	
	N° de amostras com ausência de E. coli
	

	Cianotoxinas (16)
Microcistina (µg/L)
	
	Amostra 1
	Amostra 2
	Amostra 3
	Amostra 4

	
	Data da coleta
	/       /
	/       /
	/       /
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (8)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	Data da análise
	
	
	
	

	
	LD (mg/L) (9)
	
	
	
	

	
	LQ (mg/L) (10)
	
	
	
	

	Cianotoxinas (16)
Saxitoxina (μg equivalente STX/L)
	
	Amostra 1
	Amostra 2
	Amostra 3
	Amostra 4

	
	Data da coleta
	/       /
	/       /
	/       /
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (8)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	Data da análise
	
	
	
	

	
	LD (mg/L) (9)
	
	
	
	

	
	LQ (mg/L) (10)
	
	
	
	

	Cianotoxinas (16)
Cilindrospermopsina (µg/L)
	
	Amostra 1
	Amostra 2
	Amostra 3
	Amostra 4

	
	Data da coleta
	/       /
	/       /
	/       /
	/       /

	
	Resultado (mg/L) (8)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)
		


|_| < LD
|_| < LQ (entre LD e LQ)

	
	Data da análise
	
	
	
	

	
	LD (mg/L) (9)
	
	
	
	

	
	LQ (mg/L) (10)
	
	
	
	


(13) Campos devem ser preenchidos conforme informações do cadastro da SAC; (14) Caso existam amostras fora do padrão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrão; (15) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo o Anexo XXI da PRC nº5/2017, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso no Anexo XX da PRC nº5/2017 é de 1,5 mg/L; (16) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMP para água tratada.

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada
	Parâmetro
	Data da coleta
	Área ou Local de coleta
	Endereço
	Latitude
	Longitude
	Resultado*
	Providência*

	
	      /       /
	
	
	
	
	
	

	
	      /       /
	
	
	
	
	
	

	
	      /       /
	
	
	
	
	
	

	
	      /       /
	
	
	
	
	
	

	
	      /       /
	
	
	
	
	
	

	
	      /       /
	
	
	
	
	
	


Nota2: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro).
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